**تجربة
فحص نسبة امتصاص الطابوق للماء
Experience check block absorption of water

الغرض من التجربة :
تحديد النسبة المئوية لامتصاص الطابوق للماء .

Iraqi Standard Specification : المواصفات القياسية للفحص
اعتمدت في هذا الفحص المواصفات القياسية العراقة رقم 24 لعام 1988

Apparatus and Device الأدوات والاجهزة المستخدمة :
1.ميزان حساس .
2.فرن تجفيف .
3. حوض ماء .

Test Samples عينات الفحص :
تأخذ عينات الفحص بمقدار 10 طابوقات .

Test Method : طريقة العمل
1.يجفف نموذج الفحص في فرن التجفيف عند درجة حرارة (10-100)مْ حيث يثبت وزنه ثم يبرد بدرجة حرارة الغرفة ويوزن وليكن الوزن الجاف (و1) .
2. يغمر النموذج الجاف في ماء نقي درجة حرارته (15-30)مْ لمدة 24 ساعة , ثم يرفع ويجفف السطح بقطعة قماش ويوزن خلال 3 دقائق من اخراجه من الماء وليكن الوزن (و2).**